# Rapport de dimensionnement

1. Description

Type de bois : C24

1. Résultats

La contrainte maximale est de 30 MPa dans l’entrait.

Figure 1 : Vue de coupe de la charpente