# Rapport de dimensionnement

1. Description

Type de bois : C24

1. Résultats

La contrainte maximale est de 30 MPa dans l’entrait.

{'load': at 0x0000023E5D6011F0>, 'res\_x': at 0x0000023E5D601CA0>, 'res\_y': at 0x0000023E5D5AD8B0>, 'res\_sum': at 0x0000023E5D5AD340>}

Figure 1 : Vue de coupe de la charpente